**Lista de materiais do projeto barrilete com placas**

|  |  |
| --- | --- |
| **Água fria - CPVC** |  |
| Bucha de redução |  |
| 42 x 28 | 1 pç |
| Luva de correr |  |
| 42 mm | 1 pç |
| **Água fria - Metais** |  |
| **Registro bruto de gaveta industrial** |  |
| **2.1/2"** | **10 pç** |
| **3"** | **2 pç** |
| **4"** | **4 pç** |
| **Registro de gaveta bruto ABNT** |  |
| **1"** | **3 pç** |
| **1.1/2"** | **1 pç** |
| **Água fria - PVC rígido soldável** |  |
| Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro |  |
| 110 mm - 4" | 8 pç |
| 32 mm - 1" | 6 pç |
| 50 mm - 1.1/2" | 2 pç |
| 75 mm - 2.1/2" | 20 pç |
| 85 mm - 3" | 4 pç |
| Bucha de redução sold. curta |  |
| 110 mm - 85 mm | 1 pç |
| 85 mm - 75 mm | 5 pç |
| Bucha de redução sold. longa |  |
| 110 mm - 60 mm | 1 pç |
| Joelho 90º soldável |  |
| 50 mm | 6 pç |
| 75 mm | 1 pç |
| Luva soldável |  |
| 110 mm | 1 pç |
| 50 mm | 5 pç |
| 75 mm | 1 pç |
| **Tubos** |  |
| **110 mm** | **11,97 m** |
| **32 mm** | **8,64 m** |
| **50 mm** | **38,88 m** |
| **75 mm** | **26,98 m** |
| **85 mm** | **23,02 m** |
| Tê 90 soldável |  |
| 110 mm | 3 pç |
| 50 mm | 2 pç |
| 85 mm | 4 pç |
| Tê de redução 90 soldável |  |
| 85 mm - 75 mm | 5 pç |
| **Água quente - CPVC** |  |
| Conector |  |
| 22 x 3/4" | 30 pç |
| 35 x 1.1/4" | 12 pç |
| 42 x 1.1/2" | 8 pç |
| Joelho 90 |  |
| 42 mm | 1 pç |
| **Tubo CPVC 3 Mts** |  |
| **22 mm** | **4,67 m** |
| **35 mm** | **50,26 m** |
| **42 mm** | **27,85 m** |
| Tê 90 |  |
| 35 mm | 9 pç |
| 42 mm | 2 pç |
| Água quente - Metais |  |
| **Registro de gaveta bruto ABNT** |  |
| **1"1/2'** | **4 pç** |
| **1"1/4** | **6 pç** |
| **3/4"** | **16 pç** |
| **Água quente** |  |
| Bucha de redução sold. curta |  |
| 50 mm - 40 mm | 2 pç |
| Bucha de redução sold. longa |  |
| 40 mm - 25 mm | 1 pç |
| Joelho 90º soldável |  |
| 40 mm | 10 pç |
| 50 mm | 2 pç |
| Tê 90 soldável |  |
| 40 mm | 9 pç |
| 50 mm | 1 pç |
| Tê de redução 90 soldável |  |
| 50 mm - 40 mm | 1 pç |