**MEMORIA DE CALCULO**

**conforme projeto FNDE**

Obra: ESCOLA NOVA BAIRRO MORADA NOVA

Endereço: AV. DAS ACÁCIAS, A DOS JACARANDAS, AV. DAS FAVEIRAS E ALAMEDA B. PATROCÍNIO-MG

PRAZO PARA EXECUÇÃO: 12 MESES

Os quantitativos apresentados na planilha orçamentária estão de acordo com os valores apresentados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), conforme poderá ser conferido no site:

ÁREA DE PISO 2500,00M² (INCLUINDO PASSEIOS)

ÁREA COBERTA 2171,33M²

PINTURA 5.000,00M²

VASOS 19 UN

LUMINÁRIAS 344UN

PORTAS 72UN (INCLUINDO PORTAS SANITÁRIOS)

ALAMBRADO 0,00M²

ITENS EXTRAS

010003-Fornecimento e colocação de placa dos serviços de engenharia em chapa galvanizada (3,00 X 1,50m) - Governo do Estado - (Ampliação e / ou Reforma acima de R$ 30.000,00). Na entrada da edificação. 1 unidade

010004-Limpeza do terreno, raspagem, capina e queima manual. Figura irregular. Conforme medidas no projeto.

010006-Barracão em madeira, piso cimentado e cobertura em telhas de fibrocimento ondulada. De acordo com planta 11,66 m x 3,00m = 35,00m²

010007-Barracão em madeira, piso cimentado e cobertura em telhas de fibrocimento ondulada para instalação sanitária. De acordo com planta 9,33m x 3,00m = 28,00m²

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Tiago Samuel Teixeira Deiró Moreira Marra

CREA: 149.357/D Prefeito

**MEMORIA DE CALCULO**

**conforme projeto FNDE**

Obra: QUADRA ESCOLA NOVA BAIRRO MORADA NOVA

Endereço: AV. DAS ACÁCIAS, A DOS JACARANDAS, AV. DAS FAVEIRAS E ALAMEDA B. PATROCÍNIO-MG PATROCÍNIO-MG

PRAZO PARA EXECUÇÃO: 4 MESES

Os quantitativos apresentados na planilha orçamentária estão de acordo com os valores apresentados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), conforme poderá ser conferido no site:

ÁREA DE PISO 937,42M² (INCLUINDO PASSEIOS)

COBERTURA 973,13M²

PINTURA 679,37M²

VASOS 0,00UN

LUMINÁRIAS 20UN

PORTÃO 1UN

ALAMBRADO 0,00M²

ITENS EXTRAS

010003-Fornecimento e colocação de placa dos serviços de engenharia em chapa galvanizada (3,00 X 1,50m) - Governo do Estado - (Ampliação e / ou Reforma acima de R$ 30.000,00). Na entrada da edificação. 1 unidade

010006-Barracão em madeira, piso cimentado e cobertura em telhas de fibrocimento ondulada. De acordo com planta 8,38 m x 3,00m = 25,16m²

010007-Barracão em madeira, piso cimentado e cobertura em telhas de fibrocimento ondulada para instalação sanitária. De acordo com planta 4,00m x 3,00m = 12,00m²

010008-Tapume em chapa compensado de 6mm e pontaletes h= 2,20m com portão. De acordo com planta 36,64m x 2,20m = 80,62m²

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Tiago Samuel Teixeira Deiró Moreira Marra

CREA: 149.357/D Prefeito